LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1 \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/bin/qemu-system-i686 \
-name QEMUGuest1 \
-S \
-machine pc,accel=tcg,usb=off,dump-guest-core=off \
-m 214 \
-realtime mlock=off \
-smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 \
-uuid c7a5fdbd-edaf-9455-926a-d65c16db1809 \
-display none \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,path=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/monitor.sock,\
server,nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-no-acpi \
-usb \
-drive file=/some/block/device/unit:0:0:1,format=raw,if=none,id=drive-ide0-0-1,\
readonly=on \
-device ide-cd,bus=ide.0,unit=1,drive=drive-ide0-0-1,id=ide0-0-1 \
-drive file=iscsi://iscsi.example.com:3260/demo-target/2,format=raw,if=none,\
id=drive-ide0-0-2,readonly=on \
-device ide-cd,bus=ide.0,unit=2,drive=drive-ide0-0-2,id=ide0-0-2 \
-drive file=/tmp/idedisk.img,format=raw,if=none,id=drive-ide0-0-3 \
-device ide-hd,bus=ide.0,unit=3,drive=drive-ide0-0-3,id=ide0-0-3,bootindex=1 \
-drive file=iscsi://iscsi.example.com:3260/demo-target/3,format=raw,if=none,\
id=drive-ide0-0-4,readonly=on \
-device ide-cd,bus=ide.0,unit=4,drive=drive-ide0-0-4,id=ide0-0-4 \
-device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x3
