LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-aarch64test \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-aarch64test/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-aarch64test/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-aarch64test/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/bin/qemu-system-aarch64 \
-name aarch64test \
-S \
-machine virt,accel=tcg,usb=off,dump-guest-core=off \
-cpu cortex-a53 \
-m 1024 \
-realtime mlock=off \
-smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 \
-uuid 496d7ea8-9739-544b-4ebd-ef08be936e8b \
-display none \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,\
path=/tmp/lib/domain--1-aarch64test/monitor.sock,server,nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-no-acpi \
-kernel /aarch64.kernel \
-initrd /aarch64.initrd \
-append 'earlyprintk console=ttyAMA0,115200n8 rw root=/dev/vda rootwait' \
-dtb /aarch64.dtb \
-device ioh3420,port=0x8,chassis=1,id=pci.1,bus=pcie.0,multifunction=on,\
addr=0x1 \
-device ioh3420,port=0x9,chassis=2,id=pci.2,bus=pcie.0,addr=0x1.0x1 \
-device ioh3420,port=0xa,chassis=3,id=pci.3,bus=pcie.0,addr=0x1.0x2 \
-device ioh3420,port=0xb,chassis=4,id=pci.4,bus=pcie.0,addr=0x1.0x3 \
-device ioh3420,port=0xc,chassis=5,id=pci.5,bus=pcie.0,addr=0x1.0x4 \
-device ioh3420,port=0xd,chassis=6,id=pci.6,bus=pcie.0,addr=0x1.0x5 \
-device virtio-serial-pci,id=virtio-serial0,bus=pci.2,addr=0x0 \
-drive file=/aarch64.raw,format=raw,if=none,id=drive-virtio-disk0 \
-device virtio-blk-pci,bus=pci.3,addr=0x0,drive=drive-virtio-disk0,\
id=virtio-disk0,bootindex=1 \
-netdev user,id=hostnet0 \
-device virtio-net-pci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:09:a4:37,bus=pci.1,\
addr=0x0 \
-chardev pty,id=charserial0 \
-serial chardev:charserial0 \
-chardev pty,id=charconsole1 \
-device virtconsole,chardev=charconsole1,id=console1 \
-device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.4,addr=0x0 \
-object rng-random,id=objrng0,filename=/dev/random \
-device virtio-rng-pci,rng=objrng0,id=rng0,bus=pci.5,addr=0x0
