LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-guest \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-guest/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-guest/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-guest/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/bin/qemu-system-ppc64 \
-name guest \
-S \
-machine pseries,accel=tcg,usb=off,dump-guest-core=off \
-m 512 \
-realtime mlock=off \
-smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 \
-uuid 1ccfd97d-5eb4-478a-bbe6-88d254c16db7 \
-display none \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,path=/tmp/lib/domain--1-guest/monitor.sock,\
server,nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-device spapr-pci-host-bridge,index=1,id=pci.1 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi0,bus=pci.0,addr=0x1 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi1,bus=pci.0,addr=0x2 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi2,bus=pci.0,addr=0x3 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi3,bus=pci.0,addr=0x4 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi4,bus=pci.0,addr=0x5 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi5,bus=pci.0,addr=0x6 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi6,bus=pci.0,addr=0x7 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi7,bus=pci.0,addr=0x8 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi8,bus=pci.0,addr=0x9 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi9,bus=pci.0,addr=0xa \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi10,bus=pci.0,addr=0xb \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi11,bus=pci.0,addr=0xc \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi12,bus=pci.0,addr=0xd \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi13,bus=pci.0,addr=0xe \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi14,bus=pci.0,addr=0xf \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi15,bus=pci.0,addr=0x10 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi16,bus=pci.0,addr=0x11 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi17,bus=pci.0,addr=0x12 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi18,bus=pci.0,addr=0x13 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi19,bus=pci.0,addr=0x14 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi20,bus=pci.0,addr=0x15 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi21,bus=pci.0,addr=0x16 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi22,bus=pci.0,addr=0x17 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi23,bus=pci.0,addr=0x18 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi24,bus=pci.0,addr=0x19 \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi25,bus=pci.0,addr=0x1a \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi26,bus=pci.0,addr=0x1b \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi27,bus=pci.0,addr=0x1c \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi28,bus=pci.0,addr=0x1d \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi29,bus=pci.0,addr=0x1e \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi30,bus=pci.0,addr=0x1f \
-device virtio-scsi-pci,id=scsi31,bus=pci.1.0,addr=0x1
