LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-guest \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-guest/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-guest/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-guest/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/bin/qemu-system-ppc64 \
-name guest \
-S \
-machine pseries,accel=tcg,usb=off,dump-guest-core=off \
-m 512 \
-realtime mlock=off \
-smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 \
-uuid 1ccfd97d-5eb4-478a-bbe6-88d254c16db7 \
-display none \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,path=/tmp/lib/domain--1-guest/monitor.sock,\
server,nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-device spapr-pci-host-bridge,index=1,id=pci.1 \
-device spapr-pci-host-bridge,index=2,id=pci.2 \
-device vfio-pci,host=0001:01:00.0,id=hostdev0,bus=pci.2.0,addr=0x1 \
-device vfio-pci,host=0001:01:00.1,id=hostdev1,bus=pci.2.0,addr=0x2
