LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-armtest \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-armtest/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-armtest/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-armtest/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/bin/qemu-system-arm \
-name armtest \
-S \
-machine virt,accel=kvm,usb=off,dump-guest-core=off \
-cpu host,aarch64=off \
-m 1024 \
-realtime mlock=off \
-smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 \
-uuid 496d7ea8-9739-544b-4ebd-ef08be936e6a \
-display none \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,path=/tmp/lib/domain--1-armtest/monitor.sock,\
server,nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-kernel /arm.kernel \
-initrd /arm.initrd \
-append 'console=ttyAMA0,115200n8 rw root=/dev/vda rootwait physmap.enabled=0' \
-drive file=/arm.raw,format=raw,if=none,id=drive-virtio-disk0 \
-device virtio-blk-device,drive=drive-virtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 \
-netdev user,id=hostnet0 \
-device virtio-net-device,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:09:a4:37 \
-chardev pty,id=charserial0 \
-serial chardev:charserial0
