LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-fdr \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-fdr/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-fdr/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-fdr/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=spice \
/usr/bin/qemu-system-x86_64 \
-name fdr \
-S \
-machine rhel6.1.0,accel=kvm,usb=off,dump-guest-core=off \
-m 4096 \
-realtime mlock=off \
-smp 4,sockets=4,cores=1,threads=1 \
-uuid d091ea82-29e6-2e34-3005-f02617b36e87 \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,path=/tmp/lib/domain--1-fdr/monitor.sock,server,\
nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-boot menu=off \
-device piix3-usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 \
-device virtio-serial-pci,id=virtio-serial0,bus=pci.0,addr=0x7 \
-device usb-hub,id=hub0,bus=usb.0,port=1 \
-device usb-ccid,id=ccid0,bus=usb.0,port=1.1 \
-drive file=/tmp/fdr.img,format=raw,if=none,id=drive-virtio-disk0,cache=none,\
aio=native \
-device virtio-blk-pci,bus=pci.0,addr=0x5,drive=drive-virtio-disk0,\
id=virtio-disk0,bootindex=1 \
-drive file=/tmp/Fedora-17-x86_64-Live-Desktop.iso,format=raw,if=none,\
id=drive-ide0-1-0,readonly=on \
-device ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide0-1-0,id=ide0-1-0 \
-netdev user,id=hostnet0 \
-device virtio-net-pci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:4d:4b:19,bus=pci.0,\
addr=0x3,bootindex=2 \
-chardev spicevmc,id=charsmartcard0,name=smartcard \
-device ccid-card-passthru,chardev=charsmartcard0,id=smartcard0,bus=ccid0.0 \
-chardev pty,id=charserial0 \
-device isa-serial,chardev=charserial0,id=serial0 \
-chardev spicevmc,id=charchannel0,name=vdagent \
-device virtserialport,bus=virtio-serial0.0,nr=1,chardev=charchannel0,\
id=channel0,name=com.redhat.spice.0 \
-device usb-tablet,id=input0,bus=usb.0,port=1.2 \
-spice port=5901,tls-port=5902,addr=0.0.0.0,x509-dir=/etc/pki/libvirt-spice,\
seamless-migration=on \
-vga cirrus \
-device intel-hda,id=sound0,bus=pci.0,addr=0x4 \
-device hda-duplex,id=sound0-codec0,bus=sound0.0,cad=0 \
-device usb-host,hostbus=14,hostaddr=6,id=hostdev0,bus=usb.0,port=2 \
-device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x6
