LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-q35 \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-q35/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-q35/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-q35/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/bin/qemu-system-x86_64 \
-name q35 \
-S \
-machine pc-q35-2.5,accel=tcg,usb=off,dump-guest-core=off \
-m 1024 \
-realtime mlock=off \
-smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 \
-uuid 56f5055c-1b8d-490c-844a-ad646a1caaaa \
-display none \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,path=/tmp/lib/domain--1-q35/monitor.sock,server,\
nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-no-acpi \
-global ICH9-LPC.disable_s3=1 \
-global ICH9-LPC.disable_s4=1 \
-device i82801b11-bridge,id=pci.1,bus=pcie.0,addr=0x1e \
-device pci-bridge,chassis_nr=2,id=pci.2,bus=pci.1,addr=0x0 \
-device ioh3420,port=0x10,chassis=3,id=pci.3,bus=pcie.0,addr=0x2 \
-device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.2,addr=0x1
