LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1 \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/bin/qemu-system-i686 \
-name guest=QEMUGuest1,debug-threads=on \
-S \
-object secret,id=masterKey0,format=raw,\
file=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/master-key.aes \
-machine pc,accel=tcg,usb=off,dump-guest-core=off \
-m 214 \
-overcommit mem-lock=off \
-smp 1,sockets=1,cores=1,threads=1 \
-uuid c7a5fdbd-edaf-9455-926a-d65c16db1809 \
-display none \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,fd=1729,server,nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-no-acpi \
-boot strict=on \
-device piix3-usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 \
-drive file=nbd:example.org:6000,format=raw,if=none,id=drive-virtio-disk0 \
-device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x2,drive=drive-virtio-disk0,\
id=virtio-disk0,bootindex=1 \
-drive file=nbd:example.org:6000:exportname=bar,format=raw,if=none,\
id=drive-virtio-disk1 \
-device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x3,drive=drive-virtio-disk1,\
id=virtio-disk1 \
-drive 'file=nbd://[::1]:6000,format=raw,if=none,id=drive-virtio-disk2' \
-device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x4,drive=drive-virtio-disk2,\
id=virtio-disk2 \
-drive 'file=nbd://[::1]:6000/bar,format=raw,if=none,id=drive-virtio-disk3' \
-device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x5,drive=drive-virtio-disk3,\
id=virtio-disk3 \
-drive file=nbd:unix:/var/run/nbdsock:exportname=bar,format=raw,if=none,\
id=drive-virtio-disk4 \
-device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x6,drive=drive-virtio-disk4,\
id=virtio-disk4 \
-sandbox on,obsolete=deny,elevateprivileges=deny,spawn=deny,\
resourcecontrol=deny \
-msg timestamp=on
