LC_ALL=C \
PATH=/bin \
HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1 \
USER=test \
LOGNAME=test \
XDG_DATA_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.local/share \
XDG_CACHE_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.cache \
XDG_CONFIG_HOME=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/.config \
QEMU_AUDIO_DRV=none \
/usr/bin/qemu-system-i686 \
-name QEMUGuest1 \
-S \
-machine pc,accel=tcg,usb=off,dump-guest-core=off \
-m size=4194304k,slots=16,maxmem=8388608k \
-realtime mlock=off \
-smp 4,sockets=4,cores=1,threads=1 \
-object memory-backend-file,id=ram-node0,prealloc=yes,\
mem-path=/dev/hugepages1G/libvirt/qemu/-1-QEMUGuest1,share=no,size=1073741824,\
host-nodes=0-3,policy=bind \
-numa node,nodeid=0,cpus=0,memdev=ram-node0 \
-object memory-backend-file,id=ram-node1,prealloc=yes,\
mem-path=/dev/hugepages2M/libvirt/qemu/-1-QEMUGuest1,share=yes,size=1073741824,\
host-nodes=0-3,policy=bind \
-numa node,nodeid=1,cpus=1,memdev=ram-node1 \
-object memory-backend-file,id=ram-node2,prealloc=yes,\
mem-path=/dev/hugepages1G/libvirt/qemu/-1-QEMUGuest1,share=no,size=1073741824,\
host-nodes=0-3,policy=bind \
-numa node,nodeid=2,cpus=2,memdev=ram-node2 \
-object memory-backend-file,id=ram-node3,prealloc=yes,\
mem-path=/dev/hugepages1G/libvirt/qemu/-1-QEMUGuest1,share=no,size=1073741824,\
host-nodes=3,policy=bind \
-numa node,nodeid=3,cpus=3,memdev=ram-node3 \
-object memory-backend-file,id=memdimm0,prealloc=yes,\
mem-path=/dev/hugepages2M/libvirt/qemu/-1-QEMUGuest1,share=yes,size=536870912,\
host-nodes=0-3,policy=bind \
-device pc-dimm,node=1,memdev=memdimm0,id=dimm0,slot=0,addr=4294967296 \
-uuid c7a5fdbd-edaf-9455-926a-d65c16db1809 \
-display none \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,path=/tmp/lib/domain--1-QEMUGuest1/monitor.sock,\
server,nowait \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc \
-no-shutdown \
-no-acpi \
-usb \
-drive file=/dev/HostVG/QEMUGuest1,format=raw,if=none,id=drive-ide0-0-0 \
-device ide-hd,bus=ide.0,unit=0,drive=drive-ide0-0-0,id=ide0-0-0,bootindex=1 \
-device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x3
